**CTD LOG SHEET**

**Cruise: SAV11-44 CTD S/N:** \_\_\_\_\_\_\_ **‘con’ file:\_\_\_LB01.con, etc. Log Sheet No. \_1\_**

**Cruise dates: \_\_**13-16 December, 2011**\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTD Castfilename | Station | Date(dd/mm/yy) | TimeGMT/(EST) | StaDepth(m) | LAT°N | LON°W |  | SCSTemp(°C) | SCSSal(PSU) | SCSChl Flr(V) | SCScdom(V) |  | Comments |
| LB01 | LB01 | 12/14/11 | 1552(1052) | 173 | 3251.0443 | 7801.179 |  | 25.44 | 35.992 | 0.105 | 0.100 |  | Near target mooring site; cast to 100 m |
| LB02 | LB02 | 12/14/11 | 1640 | 170 | 3250.945 | 7801.910 |  | 25.44 | 35.990 | 0.105 | 0.101 |  | Cast to 20 m prior to ECO FLNTU inter-calibration “hang” |
| LB03 | LB03 | 12/14/11 | 1935 | 173 | 3251.181 | 7800.573 |  | 25.51 | 36.007 | 0.112 | 0.101 |  | Cast to 165 mBottles fired at:165, 121, 90, 60, 30 m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tow1 | Tow 1 | 12/15/11 | 1530 | 48.7 | 3105.0115 | 8004.6568 |  | 24.37 | 35.856 | 0.150 | 0.101 |  | Net tow site; bottles at:47, 38, 15 m |
|  | Tow 2 | 12/15/11 | 1725 | 37.6 | 31 04.0028 | 8017.878 |  | 23.52 | 35.867 | 0.116 | 0.101 |  | *Net tow only**NO CTD cast* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |